{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["内页","封面","Sheet2"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"内页","index":0,"n_rows":70,"n_cols":7,"rows_kept":70,"merged":[[0,0,0,6],[1,2,1,3],[2,0,9,0],[2,1,9,1],[2,5,9,5],[2,6,16,6],[10,0,12,0],[10,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,25,0],[17,1,25,1],[17,6,24,6],[20,2,21,2],[20,3,21,3],[22,2,23,2],[22,3,23,3],[26,0,35,0],[26,1,35,1],[27,6,35,6],[28,2,29,2],[28,3,29,3],[30,2,31,2],[30,3,31,3],[34,5,35,5],[36,0,45,0],[36,1,45,1],[37,2,38,2],[37,3,38,3],[37,6,45,6],[46,0,59,0],[46,1,59,1],[47,6,59,6],[52,2,53,2],[52,3,53,3],[60,1,60,3],[61,1,61,3],[62,1,62,3],[63,0,68,0],[63,1,68,1],[63,6,68,6],[69,0,69,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["武汉产品质量检验所有限公司-经营服务性项目收费标准"]
["序号","名称","检测项目",null,"检测标准(方法)名称","收费价格(元)","备注"]
[1,"加油站油气回收系统","/","全部参数","加油站大气污染物排放标准GB20952-2020","A、油气回收系统整站检测：\n   基价：8000元/站(以实际在用20把汽油枪为基价核算标准)，基价以上每增加1把汽油枪，增加200元/枪，以此类推。整站检测包括的参数：密闭性、液阻、气液比、密闭点泄漏浓度、无组织油气排放浓度。不含处理装置油气排放浓度检测、 油气回收在线监控系统准确性校准检测。\n\nB、油气回收系统单项检测：\n   密闭性：单项检测以2000元/站；\n   液阻：单项检测以2000元/站；\n   气液比：以加油站实际在用的全部汽油加油枪为准：10把枪以下（含10把）的3000元/站；10把枪以上每增加一把按200元/枪，以此类推；\n   企业边界油气排放浓度检测：3000元/站（含采样、检测费）；\n      泄漏点挥发性有机物浓度检测：    3000元/站；\n  处理装置油气排放浓度检测：3000元/站； \n  在线监测系统比对检测：以加油站实际在用的全部汽油加油枪为准：10把枪以下（含10把）的5000元/站；10把枪以上每增加一把按200元/枪，以此类推。\n","武汉市内检测设备运输费及运输保险费300元/次，同日检测不重复收取该费用。其它地市另行协商。"]
[null,null,1.1,"液阻","加油站大气污染物排放标准GB20952-2020"]
[null,null,1.2,"密闭性","加油站大气污染物排放标准GB20952-2020"]
[null,null,1.3,"气液比","加油站大气污染物排放标准GB20952-2020"]
[null,null,1.4,"处理装置油气排放浓度","加油站大气污染物排放标准GB20952-2020 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017"]
[null,null,1.5,"泄漏点挥发性有机物浓度 ","泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则HJ733-2014"]
[null,null,1.6,"企业边界油气排放浓度","环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样—气相色谱法HJ 604-2017  "]
[null,null,"1.7","在线监测系统比对","加油站大气污染物排放标准GB20952-2020"]
[2,"油品运输工具油气回收系统","/","全部参数","油品运输大气污染物排放标准GB20951-2020"," 全部参数：2000元/系统( 系统实际总容量＜10m³)；3000元/系统(系统实际总容量  ≥10m³)"]
[null,null,2.1,"密闭性","油品运输大气污染物排放标准GB20951-2020"," 单参数：1000元/系统(系统实际总容量   ＜10m³)；1500元/系统( 系统实际总容量   ≥10m³)"]
[null,null,2.2,"泄漏点挥发性有机物浓度 ","    泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则HJ733-2014"," 单参数：1000元/系统(系统实际总容量   ＜10m³)；1500元/系统( 系统实际总容量   ≥10m³)"]
[3,"储油库油气回收系统","/","全部参数","储油库大气污染物排放标准GB20950-2020","全部参数：20000元/座"]
[null,null,3.1,"处理装置油气排放浓度","    加油站大气污染物排放标准GB20952-2020      固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017","单参数：5000元"]
[null,null,3.2,"泄漏点挥发性有机物浓度 ","泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则HJ733-2014","单参数：5000元"]
[null,null,3.3,"企业边界油气排放浓度","环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样—气相色谱法HJ 604-2017  ","单参数：10000元"]
[4,"天然气","/","全部参数","天然气GB 17820-2018","全部参数：8000元/批次"]
[null,null,4.1,"高位发热量","天然气 发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法GB/T 11062-2020天然气的组成分析 气相色谱法GB/T 13610-2020","单参数：2400元"]
[null,null,4.2,"低位发热量","天然气 发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法GB/T 11062-2020天然气的组成分析 气相色谱法GB/T 13610-2020","单参数：2400元"]
[null,null,4.3,"总硫(以硫计)","天然气 含硫化合物的测定 第4部分：用氧化微库仑法测定总硫含量GB/T 11060.4-2017","单参数：1800元"]
[{"$nulls":4},"天然气 含硫化合物的测定 第8部分：用紫外荧光光度法测定总硫含量GB/T 11060.8-2020","单参数：1800元"]
[null,null,4.3,"硫化氢","天然气 含硫化合物的测定 第1部分：用碘量法测定硫化氢含量GB/T 11060.1-2010 ","单参数：1800元"]
[{"$nulls":4},"天然气 含硫化合物的测定 第10部分：用气相色谱法测定硫化合物GB/T 11060.10-2021","单参数：1800元"]
[null,null,4.4,"二氧化碳","天然气的组成分析 气相色谱法 GB/T 13610-2020","单参数：900元"]
[null,null,"4.5","组分","天然气的组成分析 气相色谱法 GB/T 13610-2020","单参数：3000元","含氢、氦、二氧化碳、氧、氮、甲烷、乙烷丙烷、异丁烷、正丁烷、新戊烷、异戊烷、正戊烷，不含己烷及以上组分"]
[5,"车用压缩天然气","/","全部参数","车用压缩天然气GB 18047-2017 ","全部参数：8000元"]
[null,null,5.1,"高位发热量","天然气 发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法 GB/T 11062-2020天然气的组成分析 气相色谱法 GB/T 13610-2020","单参数：2400元"]
[null,null,5.2,"总硫(以硫计)","天然气 含硫化合物的测定 第4部分：用氧化微库仑法测定总硫含量GB/T 11060.4-2017","单参数：1800元"]
[{"$nulls":4},"天然气 含硫化合物的测定 第8部分：用紫外荧光光度法测定总硫含量GB/T 11060.8-2020","单参数：1800元"]
[null,null,5.3,"硫化氢","天然气 含硫化合物的测定 第1部分：用碘量法测定硫化氢含量GB/T 11060.1-2010 ","单参数：1800元"]
[{"$nulls":4},"天然气 含硫化合物的测定 第10部分：用气相色谱法测定硫化合物GB/T 11060.10-2021","单参数：1800元"]
[null,null,5.4,"二氧化碳","天然气的组成分析 气相色谱法 GB/T 13610-2020","单参数：900元"]
[null,null,5.5,"氧气","天然气的组成分析 气相色谱法 GB/T 13610-2020","单参数：900元"]
[null,null,5.6,"水","天然气水含量与水露点之间的换算GB/T 22634-2008 ","单参数：1800元"]
[null,null,5.7,"水露点","天然气水露点的测定 冷却镜面凝析湿度计法GB/T 17283-2014 "]
[6,"液化石油气","/","全部参数","液化石油气GB 11174-2011 ","全部参数：8000元"]
[null,null,6.1,"密度","液化石油气密度或相对密度测定法（压力密度计法）SH/T 0221-1992","单参数：800元"]
[{"$nulls":4},"液化石油气蒸气压和相对密度及辛烷值计算法GB/T 12576-1997","单参数：800元"]
[null,null,6.2,"蒸气压","液化石油气蒸气压和相对密度及辛烷值计算法GB/T 12576-1997","单参数：800元"]
[null,null,6.3,"组分"," 液化石油气组成的测定 气相色谱法NB/SH/T 0230-2019","单参数：2000元"]
[null,null,6.4,"残留物","液化石油气残留物的试验方法SY/T 7509-2014 ","单参数：800元"]
[null,null,6.5,"铜片腐蚀","液化石油气铜片腐蚀试验法SH/T 0232-1992 ","单参数：800元"]
[null,null,6.6,"总硫含量","液化石油气总硫含量测定法（电量法）SH/T 0222-1992 ","单参数：1200元"]
[null,null,6.7,"硫化氢","液化石油气硫化氢试验法(乙酸铅法)SH/T 0125-1992 ","单参数：800元"]
[null,null,6.8,"游离水","目测","单参数：800元"]
[7,"车用液化石油气","/","全部参数","车用液化石油气GB 19159-2012 ","全部参数：11000元"]
[null,null,7.1,"密度","液化石油气密度或相对密度测定法（压力密度计法）SH/T 0221-1992","单参数：800元"]
[null,null,7.2,"马达法辛烷值MON","车用液化石油气GB 19159－2012 附录A","单参数：1000元"]
[null,null,7.3,"二烯烃（包括1,3-丁二烯）摩尔分数","工业丙烷、丁烷组分测定法（气相色谱法）            SH/T 0614-1995","单参数：2000元"]
[null,null,7.4,"硫化氢","液化石油气硫化氢含量测定法（乙酸铅法）SH/T0125－1992","单参数：800元"]
[null,null,7.5,"铜片腐蚀","液化石油气铜片腐蚀试验法SH/T 0232-1992","单参数：800元"]
[null,null,7.6,"总硫含量","液化石油气总硫含量测定法（电量法）              SH/T 0222-1992","单参数：1200元"]
[{"$nulls":4},"液化石油气和气态烃中总挥发性硫测定 紫外荧光光度法SN/T 4117-2015","单参数：1200元"]
[null,null,7.7,"蒸发残留物","液化石油气中可溶性残留物的测定 高温气相色谱法GB/T 30518-2014","单参数：1500元"]
[null,null,7.8,"C5及以上组分质量分数","工业丙烷丁烷组分测定法（气相色谱法）            SH/T 0614-1995","单参数：2000元"]
[null,null,7.8,"蒸气压","车用液化石油气GB 19159－2012 附录B","单参数：800元"]
[null,null,7.9,"最低蒸气压（表压）为150kPa时的温度","车用液化石油气GB 19159－2012  附录C","单参数：800元"]
[null,null,7.11,"游离水","液化石油气中游离水的试验 目视法                GB/T 30517-2014","单参数：800元"]
[null,null,7.12,"气味","车用液化石油气GB 19159－2012 附录E","单参数：800元"]
[8,"天然气、车用压缩天然气采样\n",null,null,"天然气取样导则\nGB/T 13609-2017","武汉市内500元/批次、湖北省内武汉市外1000元/批次","1批次指一个点样"]
[9,"液化石油气、车用液化石油气采样\n",null,null,"液化石油气采样法\nNB/SH/T 0233-2024","武汉市内500元/批次、湖北省内武汉市外1000元/批次","1批次指一个点样"]
[10,"二甲醚",null,null,"液化石油气组成测定 气相色谱法               NB/SH/T 0230-2019","1500元/批次"]
[11," 商品量计量检验",11.1,"质量","JJF1070-2023 定量包装商品净含量计量检验规则；定量包装商计量监督管理办法（2023）；JJF1070.1-2011 定量包装商品净含量计量检验规范肥皂；JJF1070.2-2011定量包装商品净含量计量检验规范 小麦粉；JJF1070.3-2021定量包装商品净含量计量检验规范 大米","500元/批次"]
[null,null,11.2,"体积","JJF1070-2023 定量包装商品净含量计量检验规则；定量包装商计量监督管理办法（2023）","500元/批次"]
[null,null,11.3,"长度","JJF1070-2023 定量包装商品净含量计量检验规则；定量包装商计量监督管理办法（2023）","500元/批次"]
[null,null,11.4,"面积","JJF1070-2023 定量包装商品净含量计量检验规则；定量包装商计量监督管理办法（2023）","500元/批次"]
[null,null,11.5,"计数","JJF1070-2023 定量包装商品净含量计量检验规则；定量包装商计量监督管理办法（2023）","500元/批次"]
[null,null,11.6,"零售商品称重","JJF1647-2017零售商品称重计量检验规则","300元/批次"]
["  备注：具体检测参数收费由双方协商决定。"]

{"sheet":"封面","index":1,"n_rows":16,"n_cols":2,"rows_kept":16,"merged":[[4,1,4,6],[9,1,9,6],[15,1,15,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[null,"武汉市度量衡管理所"]
[]
[]
[]
[]
[null,"检验检测收费价目表"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"自2017-3-1起执行"]

{"sheet":"Sheet2","index":2,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,null,1,"立"]
[null,null,2,"日"]
[null,null,3,"十"]
[null,null,4,"口"]
[null,null,5,"儿"]
[null,null,6,"音"]
[null,null,7,"早"]
[null,null,8,"古"]
[null,null,9,"兄"]
[null,null,10,"章"]
[null,null,11,"克"]
[null,null,12,"草"]
[null,null,13,"竟"]
[null,null,14,"竞"]
[null,null,15,"辛"]
[null,null,16,"旦"]